Управление гражданской защиты г. Березники напоминает:

**ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫМ ГАЗОМ**

Что такое газ? Это — вещество без цвета и запаха. Газ в два раза тяжелее воздуха, поэтому скапливается в низких местах; при утечках он способен образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При внесении в загазованное помещение источника воспламенения (искры, зажжённой спички, сигареты) последует взрыв. Кроме того, пары сжиженного газа оказывают удушающее воздействие на человека.

С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ВЗРЫВОВ БЫТОВОГО ГАЗА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ И УХОДА ЗА НИМИ:

- установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования следует поручать квалифицированным специалистам;

- соблюдать последовательность включения газовых приборов: сначала зажигать спичку, а затем открывать подачу газа;

- не допускать детей к газовым приборам; при приготовлении пищи, во избежание утечки газа, следить, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь;

- регулярно чистить горелки, по окончании работ закрывать кран баллона;

- не использовать газовые плиты для отопления помещений;

- не загромождать плиту посторонними предметами или класть возле нее легковоспламеняющиеся предметы;

- не хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны;

- не вносить изменения в конструкцию газовых приборов;

- не изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;

- не заклеивать вентиляционные каналы;

- при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, вызвать аварийную службу газового хозяйства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

При использовании бытовых газовых приборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- их эксплуатация при утечке газа;

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

При запахе газа звоните «04» или «112».