|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень выданных разрешений на строительство за 2013г.** | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Адрес и наименование объекта** | **Разрешение** | | | **Мероприятия по доступности инвалидов и других маломобильных групп населения, предусмотренные проектом** | |
| **№** | **Дата выдачи** | **Срок действия** |
| 1 | Строительство двух пристроек к индивидуальному жилому дому по адресу: ул. Пушкина, 11 в г. Березники. | RU 5930-1000-13-01 | 14.01.2013 | 14.01.2022 |  | |
| 2 | Строительство индивидуального жилого дома по адресу: ул. Рылеева, 39 в г. Березники. | RU 5930-1000-13-02 | 24.01.2013 | 24.01.2023 |  | |
| 3 | Строительство индивидуального жилого дома по адресу: ул. Чащинская, 13 в г. Березники. | RU 5930-1000-13-03 | 30.01.2013 | 30.01.2023 |  | |
| 4 | Строительство индивидуального жилого дома по адресу: ул. Чащинская, 15 в г. Березники. | RU 5930-1000-13-04 | 30.01.2013 | 30.01.2023 |  | |
| 5 | Строительство индивидуального жилого дома по адресу: ул. Чащинская, 17 в г. Березники. | RU 5930-1000-13-05 | 30.01.2013 | 30.01.2023 |  | |
| 6 | Строительство индивидуального жилого дома по адресу: ул. Чащинская, 19 в г. Березники. | RU 5930-1000-13-06 | 30.01.2013 | 30.01.2023 |  | |
| 7 | Строительство индивидуального жилого дома по адресу: ул. Чащинская, 21 в г. Березники. | RU 5930-1000-13-07 | 30.01.2013 | 30.01.2023 |  | |
| 8 | Строительство индивидуального жилого дома по адресу: ул. Чащинская, 23 в г. Березники. | RU 5930-1000-13-08 | 30.01.2013 | 30.01.2023 |  | |
| 9 | «Строительство подстанции КП-23» по адресу: промплощадка по ул. Загородная, 29, г. Березники, Пермский край | RU 5930-1000-13-09 | 01.02.2013 | 01.05.2014 |  | |
| 10. | Завершение строительства части встроенных общественных помещений в жилом доме по адресу: ул. Карла Маркса, 20 в г. Березники, согласно проектной документации «Жилой дом со встроенными общественными помещениями по ул. Тельмана – К. Маркса поз. 3 г. Березники, Пермской обл.» | RU 5930-1000-13-10 | 01.02.2013 | 01.06.2013 | 1.Для личного транспорта инвалидов на автостоянке выделено 3 машино/места с размещением знаков мест парковки.  2.Пиктограмма «Помоги инвалиду».  3.Первая и последняя ступени наружных лестниц выделена контрастным цветом.  4.Дверные скобы и ручки на высоте 0,8-0,9 м от уровня пола.  5. Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей высоте.  6.Наружные лестницы и пандусы оборудованы поручнями с учетом технических требований по ГОСТ Р 51261.  7.На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.  8.Для открытых лестниц принята ширина проступей 400мм, высота подъемов ступеней 120мм. Поперечный уклон наружных ступеней не более 1-2%.  9. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках составляет 1,8м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р50602. | |
| 11 | «Реконструкция пристроенного помещения ресторана под торговый центр по адресу: ул. Мира, 85 в г. Березники Пермского края». | RU 5930-1000-13-11 | 15.02.2013 | 31.12.2013 | 1.Для личного транспорта инвалидов на автостоянке выделено 3 машино/места с размещением знаков мест парковки.  2.Пиктограмма «Помоги инвалиду».  3.Первую и последнюю ступени наружных лестниц выделять контрастным цветом.  4.Дверные скобы и ручки на высоте 0,8-0,9 м от уровня пола.  5. Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей высоте.  6.Наружные лестницы и пандусы оборудованы поручнями с учетом технических требований по ГОСТ Р 51261.  7.На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.  8.Для открытых лестниц принята ширина проступей 400мм, высота подъемов ступеней 120мм. Поперечный уклон наружных ступеней не более 1-2%.  9. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках составляет 1,8м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р50602. | |
| 12 | «Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Депутатская, 27 в г. Березники» | RU 5930-1000-13-12 | 01.03.2013 | 11.06.2013 | . | |
| 13 | «Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. 2-я Абрамовская, 7 в г. Березники» | RU 5930-1000-13-13 | 12.04.2013 | 12.04.2018 |  | |
| 14 | «Реконструкция здания МС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 15 VII вида» под детский сад № 65 по адресу: ул. Ломоносова, 127 в г. Березники» | RU 5930-1000-13-14 | 19.04.2013 | 19.04.2014 | 1.Охваченные проектом мероприятия сводятся к обеспечению доступа родителей-инвалидов к отметке 1 этажа:  -уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают 5% (продольный) и 1% (поперечный),  -в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог бортовые камни не укладываются,  -организация пандуса у центрального входа в детский сад с уклоном 8%,  -ширина дверей на путях движения не менее 1,2м | |
| 15 | «Строительство малоэтажных жилых домов с приквартирными земельными участками, расположенными северо-заподнее дома № 11 по ул. Аксакова в г. Березники», I этап: вынос КЛ-6 кВ из зоны строительства | RU 5930-1000-13-15 | 06.05.2013 | 31.12.2013 | 1.Для личного транспорта инвалидов на автостоянке выделено 1 машино/место, с размещением знаков мест парковки.  2.Первую и последнюю ступени наружных лестниц выделять контрастным цветом.  3.Дверные скобы и ручки на высоте 0,8-0,9 м от уровня пола.  4. Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей высоте.  5. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высоты пола.  6.Продольный уклон пути движения не превышает 5%.  7.Вне здания визуальная информация размещена на высоте 1,5м и не более 4,5 м от поверхности движения.  8. Прилегающая территория имеет достаточное освещение. | |
| 16 | «Строительство малоэтажных жилых домов с приквартирными земельными участками, расположенными северо-заподнее дома № 11 по ул. Аксакова в г. Березники», II этап: строительство танхауса (блокированного дома) № 1 на 8 блок-секций (автономных жилых блоков) | RU 5930-1000-13-16 | 06.05.2013 | 06.05.2014 | То же | |
| 17 | «Строительство малоэтажных жилых домов с приквартирными земельными участками, расположенными северо-заподнее дома № 11 по ул. Аксакова в г. Березники», III этап: строительство танхауса (блокированного дома) № 2 на 9 блок-секций (автономных жилых блоков) | RU 5930-1000-13-17 | 06.05.2013 | 06.05.2014 | То же | |
| 18 | «Строительство малоэтажных жилых домов с приквартирными земельными участками, расположенными северо-заподнее дома № 11 по ул. Аксакова в г. Березники», IV этап: строительство танхауса (блокированного дома) № 3 на 7 блок-секций (автономных жилых блоков) | RU 5930-1000-13-18 | 06.05.2013 | 31.12.2014 | То же | |
| 19 | «Строительство малоэтажных жилых домов с приквартирными земельными участками, расположенными северо-заподнее дома № 11 по ул. Аксакова в г. Березники», V этап: строительство танхауса (блокированного дома) № 4 и № 5 по 3 блок-секци (автономных жилых блока) | RU 5930-1000-13-19 | 06.05.2013 | 31.12.2014 | То же | |
| 20 | «Строительство малоэтажных жилых домов с приквартирными земельными участками, расположенными северо-западнее дома № 11 по ул. Аксакова в г. Березники», VI этап: строительство индивидуального жилого дома, благоустройство. | RU 5930-1000-13-20 | 06.05.2013 | 31.12.2014 | То же | |
| 21 | «Торговый павильон «Торговые ряды» (1 очередь) по адресу: ул. Челюскинцев, 12 в г. Березники. | RU 5930-1000-13-21 | 13.05.2013 | 13.05.2014 | -уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают 5% (продольный) и и 1% (поперечный),  -стыки проектируемых пешеходных дорожек с существующими тротуарами предусмотрены безбарьерными;  -материалы для покрытия пешеходных дорожек обеспечивают должное сцепление при перемещении в холодное время года,  -ступени крыльца главного входа имеют размеры 400х120, предусмотрен пандус,  -высота перил ограждения открытой лестницы входов в торговый павильон 900мм,  -подсветка входа как местная - в тамбуре, так и наружная - уличные фонари,  -нижние и верхние ступени маршей, периметр крылец эвакуационных выходов необходимо окрасить в контрастный цвет,  -дверная ручка в форме дуги высотой не менее 300мм, отступающей от дверного полотна на 100мм,  -в фойе центрального входа запроектирован мобильный гусеничный лестничный подъемник для подъема на 2 этаж,  -информационный знак «Помоги инвалиду» зеленого цвета 200х200 расположить на стеклянной поверхности двери главного входа.,  -при эксплуатации объекта необходимо оформить журнал регистрации заявок на оформление заказов о получении услуг для маломобильных групп населения. | |
| 22 | «Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Полевая, 6 в г. Березники» | RU 5930-1000-13-22 | 17.05.2013 | 31.08.2015 |  | |
| 23 | «Реконструкция ПС 220 кВ «Титан» с заходами ВЛ 220 и 110 кВ» в районе ПС «Титан» в г. Березники. | RU 5930-1000-13-23 | 04.06.2013 | 15.12.2014 |  | |
| 24 | «Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Высокая, 35 в г. Березники». | RU 5930-1000-13-24 | 04.06.2013 | 04.06.2018 |  | |
| 25 | «Модернизация высоковольтной линии 110 кВ ОАО «БСЗ» (1 этап) в районе ул. Новосодовая, 19 | RU 5930-1000-13-25 | 07.06.2013 | 31.10.2013 |  | |
| 26 | «Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Рылеева, 59 в г. Березники». | RU 5930-1000-13-26 | 19.06.2013 | 18.01.2014 |  | |
| 27 | «Выстовочный павильон в районе пересечения пр. Ленина и ул. Коммунистическая в г. Березники». | RU 5930-1000-13-27 | 26.06.2013 | 26.12.2015 | -на проектируемой парковке 10% мест предусмотрено для машин ММГН,  -продольный уклон проектируемых тротуаров от 5 до 50 промилле, поперечный уклон тротуаров не превышает 2 промилле,  -вход посетителей из числа ММГН, а также эвакуация из объекта в случае пожара или стихийного бедствия, предусмотрен через главный вход , где отсутствуют перепады высот на пути движения с улицы,  -предусмотрена подсветка входа в темное время суток,  -дверные ручки и другие приборы и механизмы открывания дверей должны иметь форму, которая позволяет управлять ими одной рукой без применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Рекомендуется применение П-образных дверных ручек. | |
| 28 | «Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Сухановская, 9 в г. Березники». | RU 5930-1000-13-28 | 27.06.2013 | 15.04.2014 |  | |
| 29 | «Индивидуальный жилой дом по ул. Крылова, 8 (продолжение строительства) | RU 5930-1000-13-29 | 02.07.2013 | 17.06.2021 |  | |
| 30 | Газификация частного жилищного фонда (включая газопроводы низкого давления для газоснабжения частных домов по ул. Челюсктнцев, Коммунистическая, Энгельса, Свердлова) | RU 5930-1000-13-30 | 08.07.2013 | 07.12.2013 |  | |
| 31 | «Реконструкция индивидуального жилого дома по ул. Высокая, 27 | RU 5930-1000-13-31 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |  | |
| 32 | Пристройка к автосалону «ЭКС АВТО» для предпродажной стоянки автомобилей по адресу: г. Березники, пр. Ленина, 65a  I этап: вынос внутриплощадочных сетей (тепловой сети, сети водоотведения) | RU 5930-1000-13-32 | 12.07.2013 | 12.07.15 |  | |
| 33 | «Индивидуальный жилой дом по ул. Высокая, 37» | RU 5930-1000-13-33 | 19.07.13 | 06.07.15 |  | |
| 34 | Реконструкция водовода от водозабора Быгель-2 до водовода «Усолка» | RU 5930-1000-13-34 | 16.08.13 | 31.12.13 |  | |
| 35 | Строительство Новоберезниковской ТЭЦ, восточнее промплощадки ОАО «БСЗ» | RU 5930-1000-13-35 | 10.09.13 | 31.03.16 |  | |
| 36 | «Индивидуальный жилой дом по ул. Сегинская, 11-1» | RU 5930-1000-13-36 | 19.09.13 | 19.09.23 |  | |
| 37 | «Индивидуальный жилой дом по ул. Лучистая, 16» | RU 5930-1000-13-37 | 19.09.13 | 19.09.23 |  | |
| 38 | «Индивидуальный жилой дом по ул. Дружбы, 103» | RU 5930-1000-13-38 | 23.09.13 | 12.03.16 |  | |
| 39 | «Индивидуальный жилой дом по ул. Уральская, 19» | RU 5930-1000-13-39 | 26.09.13 | 26.09.18 |  | |
| 40 | «Реконструкция индивидуального жилого дома по ул. Макарова, 5» | RU 5930-1000-13-40 | 07.10.13 | 07.10.23 |  | |
| 41 | «Реконструкция индивидуального жилого дома по ул. Окрайная, 18» | RU 5930-1000-13-41 | 16.10.13 | 16.10.23 |  | |
| 42 | «Индивидуальный жилой дом по ул. Некрасова, 16» | RU 5930-1000-13-42 | 17.10.13 | 17.10.23 |  | |
| 43 | «Реконструкция Центра бытовых услуг по адресу: Пермский край г. Березники Большевистский проезд, д. 5» | RU 5930-1000-13-43 | 14.10.13 | 01.07.14 | Доступ маломобильных групп населения предполагается в существующую часть Центра бытовых услуг, в бар, расположенный на 1 этаже. В целях создания благоприятной среды для беспрепятственного попадания в бар для МГН проектом предусмотрен ряд организационных мероприятий:  -пешеходные пути до входа в здание имеют уклон, не превышающий 5% (продольный) и 1% (поперечный),  -тротуары имеют твердое покрытие, материалы для покрытия тротуаров обеспечивают должное сцепление при перемещении в холодное время года,  -крыльцо главного входа в здание снабжено существующим пандусом,  -высота перил ограждения существующего пандуса составляет 900мм,  -подсветка входа в здание Центра бытовых услуг в темное время суток обеспечивается как местная – лампы, расположенные в тамбуре, так и наружная – уличные фонари устанавливаются в дворовой части Центра бытовых услуг, по Большевистскому пр. и ул. Степанова,  -стыки проектируемых пешеходных дорожек с существующими тротуарами предусмотрены безбарьерными,  -ступени существующего крыльца главного входа имеют размеры 400х120 мм,  -для слабовидящих инвалидов нижняя и верхняя ступени лестничного марш окрашиваются краской контрастного цвета,  -информационный знак «Помоги инвалиду»зеленого цвета размером 200х200мм, расположен на стене при входе совместно с кнопкой вызова персонала, который поможет инвалиду в доступе. | |
| 44 | «Индивидуальный жилой дом по ул. Содовая, 12» | RU 59301000-13-44 | 18.11.2013 | 18.11.2015 |  | |
| 45 | «Индивидуальный жилой дом по ул. Хользунова, 16» | RU 59301000-13-45 | 19.11.2013 | 18.11.2023 |  | |
| 46 | «Полигон отходов производства и потребления» 2-й и 3-й пусковые комплексы.  Пермский край, г. Березники, промплощадка по ул. Загородная, 29. | RU 59301000-13-46 | 21.11.2013 | 31.12.2015 |  | |
| 47 | «Автосервис с магазином сопутствующих товаров в районе пересечения улиц Мира и Свердлова в г. Березники» | RU 59301000-13-47 | 03.12.2013 | 03.02.2015 | В проектируемом автосервисе предусмотрен один вход, доступный для инвалидов- колясочников. Площадка этого входа выполнена в виде пандуса. В проектируемом магазине для МГН предназначен главный вход. Обслуживание МГН предполагается только на первом этаже.  Входные площадки при входах, доступных МГН, имеют навес, водоотвод.  Поверхности покрытий входных площадок твердые, исключают скольжение при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1-2 %.  Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения отсутствует.  Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола.  Открывание наружной двери не сокращает нормируемое пространство перед входом в объект для прохода, а также проезда и маневрирование кресла-качалки. | |
| 48 | «Индивидуальный жилой дом по ул. Шишкина, 60» | RU 59301000-13-48 | 05.12.2013 | 27.01.2017 |  | |
| 49 | «Индивидуальный жилой дом по ул. Ломоносова, 126» | RU 59301000-13-49 | 20.12.2013 | 02.12.2014 |  | |
| 50 | «Пристройка к автосалону «ЭКС АВТО» для предпродажной стоянки автомобилей по адресу: г. Березники, пр. Ленина, 65а» II этап : строительство здания предпродажной стоянки. | RU 59301000-13-50 | 19.12.2013 | 19.12.2014 | Проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МНГ по участку и по территории автосалона «ЭксАвто».  Для личного транспорта инвалидов на существующей автостоянке выделено 1 машино/место габаритами, с размещением знаков мест парковок. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида составляет 3,5 м. | |
| 51 | «Пристройка к автосалону «ЭКС АВТО» для предпродажной стоянки автомобилей по адресу: г. Березники, пр. Ленина, 65а» III этап: расширения здания предпродажной стоянки. | RU 59301000-13-51 | 19.12.2013 | 19.06.2014 | То же. | |